Բովանդակությունը

**[1.](#_Toc164186455)****[Ներածություն](#_Toc164186455)**  [3](#_Toc164186455)

[2. Գրական ակնարկ 7](#_Toc164186456)

[2.1 Անլար կապի տեխնոլոգիաների էվոլյուցիան 7](#_Toc164186457)

[2.2 Իրերի արդյունաբերական ինտերնետի առաջացումը ( IIoT ) 9](#_Toc164186458)

[2.3 Հիմնական հասկացություններ և մարտահրավերներ 5G-IIoT ինտեգրման մեջ 11](#_Toc164186459)

[2.4 5G-IIoT ինտեգրման հնարավորություններն ու առավելությունները 14](#_Toc164186460)

[2.5 Դեպքերի ուսումնասիրություն և օգտագործման դեպքեր 16](#_Toc164186461)

[3. 5G-IIoT ինտեգրման տեխնիկական ասպեկտները 20](#_Toc164186462)

[3.1 5G տեխնոլոգիայի հիմնական գործառույթները 20](#_Toc164186463)

[3.2 Տեխնիկական նկատառումներ 5G-IIoT ինտեգրման համար 20](#_Toc164186464)

[3.3 Ցանցի ճարտարապետության և տեղակայման նկատառումներ 21](#_Toc164186465)

[4. 5G-IIoT ինտեգրման մարտահրավերներն ու հնարավորությունները 22](#_Toc164186466)

[4.1 Մարտահրավերներ 22](#_Toc164186467)

[4.1.1 Ենթակառուցվածքային ներդրումներ. 22](#_Toc164186468)

[4.1.2 Փոխգործունակության խնդիրներ: 22](#_Toc164186469)

[4.1.3 Անվտանգության մտահոգություններ. 22](#_Toc164186470)

[4.1.4 Տվյալների կառավարում և վերլուծություն: 22](#_Toc164186471)

[4.1.5 Կարգավորման և Համապատասխանության հարցեր. 23](#_Toc164186472)

[4.2 Հնարավորություններ 23](#_Toc164186473)

[4.2.1 Բարելավված միացում: 23](#_Toc164186474)

[4.2.2 Իրական ժամանակում որոշումների կայացում. 23](#_Toc164186475)

[4.2.3 Ընդլայնված ավտոմատացում: 23](#_Toc164186476)

[4.2.4 Նորարար օգտագործման դեպքեր: 24](#_Toc164186477)

[4.2.5 Ընդարձակություն և ճկունություն: 24](#_Toc164186478)

[5. 5G-միացված IIoT- ի դեպքերի ուսումնասիրություններ և կիրառություններ 24](#_Toc164186479)

[5.1 Արտադրական արդյունաբերություն 24](#_Toc164186480)

[5.1.1 Կանխատեսող սպասարկում: 24](#_Toc164186481)

[5.1.2 Խելացի գործարաններ: 25](#_Toc164186482)

[5.2 Տրանսպորտային արդյունաբերություն 25](#_Toc164186483)

[5.2.1 Ինքնավար Տրանսպորտ : 25](#_Toc164186484)

[5.2.2 Նավատորմի կառավարում: 25](#_Toc164186485)

[5.3 Առողջապահության արդյունաբերություն 25](#_Toc164186486)

[5.3.1 Հեռավոր հիվանդի մոնիտորինգ : 26](#_Toc164186487)

[5.3.2 Հեռաբժշկություն: 26](#_Toc164186488)

[5.4 Էներգետիկ արդյունաբերություն 26](#_Toc164186489)

[5.4.1 Խելացի ցանցեր: 26](#_Toc164186490)

[5.4.2 Ակտիվների կառավարում: 26](#_Toc164186491)

[5.5 Ամփոփում և վերլուծություն 27](#_Toc164186492)

[6. 5G-IIoT ինտեգրման ապագա ուղղություններն ու հետևանքները 27](#_Toc164186493)

[6.1 Զարգացող տեխնոլոգիաներ և միտումներ 27](#_Toc164186494)

[6.1.1 Եզրային հաշվարկ: 27](#_Toc164186495)

[6.1.2 AI և մեքենայական ուսուցում : 27](#_Toc164186496)

[6.2 Արդյունաբերական տրանսֆորմացիայի հետևանքները 28](#_Toc164186497)

[6.2.1 Թվային փոխակերպում: 28](#_Toc164186498)

[6.2.2 Բիզնես մոդելներ և արժեքային շղթաներ. 28](#_Toc164186499)

[6.3 Մարտահրավերներ և նկատառումներ 28](#_Toc164186500)

[6.3.1 Կիբերանվտանգություն: 28](#_Toc164186501)

[6.3.2 Կարգավորող շրջանակներ. 29](#_Toc164186502)

[6.4 Էթիկական և սոցիալական հետևանքներ 29](#_Toc164186503)

[6.4.1 Գաղտնիություն և տվյալների կառավարում: 29](#_Toc164186504)

[6.4.2 Ազդեցություն աշխատուժի վրա. 29](#_Toc164186505)

[6.5 Ամփոփում և եզրակացություն 29](#_Toc164186506)

[7. Եզրակացություն 30](#_Toc164186507)

[7.1 Հիմնական բացահայտումների ամփոփում 30](#_Toc164186508)


[7.2 Ներդրումներ և նշանակություն 30](#_Toc164186509)

[7.3 Առաջարկություններ 31](#_Toc164186510)

[7.4 Եզրակացություն 31](#_Toc164186511)


**[Օգտագործված գրականության ցանկ](#_Toc164186512)** [32](#_Toc164186512)

# **Ներածություն**

Այս հետազոտությունը միտված է ներկայացնելու 5Gցանցի ստեղծած հնարաորությունները Արդյունաբերական բանացանցերում(IIoT), ներկայացնելով  ինտեգրման հետ կապված պահանջները։ 5Gցանցի ինտեգրումը արդյունաբերական բանացանցերում հնարավորություն է տալիս ստեղծել խելացի գործարաններ, որտեղ մեքենաները, սարքաորումները և սենսորները հաղորդակցվում են իրական ժամանակում։ Այս օպտիմիզացումը բարելավում է արտադրական գործընթացները, նվազեցնելով պարապուրդի ժամանակը և բարելավելով ընդհանուր գործառական արդյունավետությունը։ Այն մեծ ներուժ ունի հեղափոխելու արդյունաբերական գործընթացները, ավտոմատացումը և հաղորդակցությունը։ Հինգերորդ սերնդի ցանցերը ներկայացնում են բջջային կապի տեխնոլոգիայի վերջին էվոլյուցիան՝ խոստանալով զգալի առաջընթացներ նախորդ սերունդի՝ 4G LTE-ի համեմատ: Այն խոստանում է զգալի բարելավումներ՝ ցանցի թողունակության, արագության, հզորության և հուսալիության մեջ [1](Նկար 1)։

Նկար1․ 5G ցանցի առանձնահատկությունները

5G-ն առաջարկում է տվյալների էապես ավելի բարձր արագություն, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է մինչև 20 Գբ/վ: Սա թույլ է տալիս շատ մեծ արագություններով ներբեռնումներ, բարձր հստակությամբ բովանդակության անխափան հոսք և տվյալների արագ փոխանցում: 5G ցանցերն ապահովում են շատ ցածր հապաղում՝ հասցնելով մինչև 1 մվ (ms): Այս գրեթե ակնթարթային արձագանքումը կարևոր է իրական ժամանակում այնպիսի ծրագրերի համար, ինչպիսիք են ինքնավար մեքենաները, հեռավար վիրաբուժությունը և արդյունաբերական ավտոմատացումը: 5G-ի միջոցով ցանցերը կարող են միաժամանակ սպասարկել միացված սարքերի հսկայական քանակի` շնորհիվ այնպիսի գործառույթների, ինչպիսին է զանգվածային մեքենայական տիպի հաղորդակցությունը ( mMTC ): Այս ավելացված հզորությունը հնարավորություն է տալիս անխափան կապ ունենալ IoT սարքերի և հավելվածների լայն շրջանակի համար: 5G ցանցերն առաջարկում են բարձր հուսալիություն և ճկունություն՝ ապահովելով հուսալի կապ և արդյունավետություն նույնիսկ դժվարին միջավայրում, իսկ արդեն իրերի արդյունաբերական բանացացնցը ( IIoT ) վերաբերում է արդյունաբերական գործընթացներին և գործառնություններին IoT տեխնոլոգիաների ինտեգրմանը: Արդյունաբերական պարամետրերում IIoT-ն ընդգրկում է միացված սարքերի, սենսորների, մղիչների և կառավարման համակարգերի լայն շրջանակ, որոնք հավաքում են տվյալներ, վերահսկում են ակտիվները և հնարավորություն են տալիս ավտոմատացում և օպտիմալացում: IIoT- ի հիմնական առավելություններից է իրական ժամանակում արտադրության տվյալներ հավաքագրումը, ստացված տվյալների պահպանումը, որակի կառավարումը, արտադրական գծերի օպտիմիզացումը , հետևաբար՝ բարելավելով գործառնական արդյունավետությունը​[2](Նկար 2)։



Նկար2․ Իրերի արդյունաբերական ինտերնետի առավելությունները

Սենսորները և միացված սարքերը հավաքում են իրական ժամանակի տվյալներ այնպիսի պարամետրերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, տատանումը և կատարողականի ցուցանիշները արդյունաբերական սարքավորումներից և ակտիվներից: IIoT-ը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել արդյունաբերական գործընթացները՝ թույլ տալով հեռակառավարման մոնիտորինգ, կառավարում և օպտիմիզացում գործառույթների համար: IIoT սարքերից հավաքագրված տվյալները կարող են վերլուծվել՝ գործնական պատկերացումներ ստանալու, որոշումների կայացման վերաբերյալ տեղեկացված լինելու և արդյունավետության, արտադրողականության և որակի բարելավման համար: 5G ցանցերի ինտեգրումը IIoT-ին էական նշանակություն և պոտենցիալ ազդեցություն ունի արդյունաբերական գործընթացների և գործառնությունների համար.

**Անխափան միացում**. 5G-ի տվյալների փոխանցման բարձր արագությունը, ցածր հապաղումը և մեծացված հզորությունը թույլ են տալիս անխափան կապ և հաղորդակցություն սարքերի, սենսորների և կառավարման համակարգերի միջև արդյունաբերական միջավայրերում:

**Իրական ժամանակում մոնիթորինգ**. 5G ցանցերի ծայրահեղ ցածր հապաղումը թույլ է տալիս իրականացնել իրական ժամանակի մոնիտորինգ, վերահսկում և որոշումներ կայացնել՝ բարձրացնելով գործառնական արդյունավետությունն ու արձագանքման արագությունը արդյունաբերական գործընթացներում:

IIoT-ի կոնվերգենցիան հնարավորություն է տալիս փոխակերպվող ծրագրերի, ինչպիսիք են կանխատեսելի սպասարկումը, ինքնավար գործառնությունները և հեռավոր մոնիտորինգը, ինչը հանգեցնում է արդյունավետության բարելավմանը, ծախսերի կրճատմանը և արդյունաբերական միջավայրում ուժեղացված մրցունակությանը:

**Ավարտական աշխատանքի նպատակները ներառում են.**

IIoT- ի հետ 5G ցանցերի ինտեգրման տեխնիկական ասպեկտների ուսումնասիրություն , ներառյալ հիմնական գործառույթները, մարտահրավերները և հնարավորությունները:

IIoT- ի ազդեցությունը արդյունաբերական գործընթացների և գործառնությունների վրա՝ կենտրոնանալով արդյունավետության, արտադրողականության և նորարարության վրա:

- Ուսումնասիրելով իրական աշխարհի դեպքերի ուսումնասիրությունները և 5G-ով միացված IIoT-ի կիրառությունները տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են արտադրությունը, էներգետիկան, տրանսպորտը և առողջապահությունը:

- Հետազոտելով 5G-IIoT ինտեգրման ապագա ուղղությունները և հետևանքները արդյունաբերական վերափոխման համար, ներառյալ զարգացող տեխնոլոգիաները, միտումները և հնարավորությունները:

**Ավարտական աշխատանքի շրջանակը ներառում է.**

IIoT հավելվածների և դրանց ինտեգրման վերաբերյալ առկա գրականության ուսումնասիրում :


- 5G-IIoT ինտեգրման հետ կապված տեխնիկական ասպեկտների, մարտահրավերների և հնարավորությունների խորը վերլուծություն և քննարկում:

- Իրական աշխարհի դեպքերի ուսումնասիրություններ և կիրառություններ՝ 5G-ով միացված IIoT- ի գործնական հետևանքներն ու առավելությունները ցույց տալու համար :

- Արդյունաբերական կազմակերպությունների, քաղաքականություն մշակողների և հետազոտողների համար ապագա զարգացումների, միտումների և հետևանքների քննարկում:

# 2. Գրական ակնարկ

## 2.1 Անլար կապի տեխնոլոգիաների էվոլյուցիան

Այս պատմական ակնարկը ցույց է տալիս անլար կապի համակարգերի էվոլյուցիան 1G-ից մինչև 5G տեխնոլոգիայի ներկայիս դարաշրջանը: Սկսած 1895թ.-ին անլար հաղորդման ոլորտում Մարկոնիի անլար փոխանցման բեկումնային փորձերից, պատմությունը նավարկվում է առանցքային իրադարձությունների միջով, ներառյալ բջջային հեռախոսների հայտնվելը և բջջային ցանցերի հաջորդական սերունդների տեղակայումը: Էվոլյուցիայի յուրաքանչյուր փուլ ներդնում է նոր նորամուծություններ՝ միաժամանակ անդրադառնալով ներհատուկ մարտահրավերներին, ինչպիսիք են սպեկտրի բաշխումը և ենթակառուցվածքի ծախսերը: Այս պատմական ակնարկի միջոցով մենք պատկերացումներ ենք ձեռք բերում հասարակության վրա անլար հաղորդակցության փոխակերպիչ ազդեցության և ավելի արագ, ավելի արդյունավետ և մատչելի կապի շարունակական հետապնդման վերաբերյալ[3]​ ​(Նկար3​):

Նկար3​․​ Անլար կապի տեխնոլոգիաների էվոլյուցիան​

**Առաջին սերնդի (1G) բջջային կապ**.

Մարտին Կուպերի առաջին սերնդի բջջային հեռախոսի առաջացումը 1970-ականներին։ Անալոգային ազդանշանների ներդրում և այնպիսի համակարգերի տեղակայում, ինչպիսիք են AMPS ( Advanced Mobile Phone System ), NMTS ( Nordic mobile phone system ), TACS ( All Access Communication System ) և ETACS( All Access Communication System for Europe ):

Մարտահրավերները, ինչպիսիք են ձայնի վատ որակը և սահմանափակ շարժունակությունը, ընդգծեցին հետագա նորարարության անհրաժեշտությունը:

**Երկրորդ սերունդ (2G).**

Անցում թվային համակարգերի GSM -ով ( Global System for Mobile Communications ), CDMA-ով ( Code-Division Multiple Access ) և SMS-ի ( Short Message Service ) ներդրմամբ: Նորարարությունները, ինչպիսիք են GPRS-ը ( General packet radio service ), EDGE-ը ( Enhanced Data GSM Evolution ) և CDMA2000-ը, ուղղված էին տվյալների փոխանցման ավելի բարձր տեմպերի և շարժական ինտերնետի ծառայությունների պահանջարկին:

Մարտահրավերները ներառում էին սպեկտրի բաշխումը և տարբեր ստանդարտների միջև փոխգործունակությունը:

**Երրորդ սերունդ (3G).**

UMTS-ի ( Universal Mobile Telecommunications System ) ներդրում և մուլտիմեդիա հնարավորություններով սմարթֆոնների տարածում։ Էվոլյուցիա դեպի 3.5G և ավելին՝ HSDPA( High-Speed Downlink Packet Access ), HSUPA( High Speed Packet Access ) և HSPA+ տեխնոլոգիաներով: Մարտահրավերները ներառում էին ենթակառուցվածքի ծախսերը և հին համակարգերի հետ համատեղելիության խնդիրները:

**Չորրորդ սերնդի (4G) հեղափոխություն**.

LTE-ի( Long-Term Evolution ) և LTE Advanced-ի տեղակայում, ինչը թույլ է տալիս զգալիորեն ավելի բարձր տվյալների փոխանցման արագություն և նվազեցված հապաղում: VoLTE-ի( voice over LTE ) և առաջադեմ մուլտիմեդիա ծառայությունների ներդրումը նշանավորեց շարժական կապի պարադիգմային փոփոխություն: Մարտահրավերները, ինչպիսիք են սպեկտրի սակավությունը և թանկարժեք ենթակառուցվածքների արդիականացման անհրաժեշտությունը, շարունակվում էին:

**Հինգերորդ սերնդի (5G) պարադիգմա**.

Գերարագ ինտերնետի արագություն և նվազագույն հապաղում, որը խոստանում է 5G տեխնոլոգիան: Առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում, ինչպիսիք են միլիմետրային ալիքները և փոքր բջիջները՝ բաժանորդների միացման աճող պահանջները բավարարելու համար: Մարտահրավերները ներառում են սպեկտրի տեղաբաշխումը, ենթակառուցվածքի ծախսերը և անվտանգության ու գաղտնիության ապահովումն ավելի ու ավելի կապակցված աշխարհում:

## 2.2 Իրերի արդյունաբերական ինտերնետի առաջացումը ( IIoT )

Իրերի ինտերնետը (IoT) միացնում է ամենօրյա սարքերը ինտերնետին՝ թույլ տալով նրանց հավաքել, համօգտագործել և գործել տվյալների հիման վրա: Սա սովորական առարկաները վերածում է խելացի սարքերի՝ բարելավելով արդյունավետությունը, հարմարավետությունը և անվտանգությունը բազմաթիվ ոլորտներում, ինչպիսիք են առողջապահությունը, տրանսպորտը և տները:

Արդյունաբերական IoT (IIoT) IoT-ի հատուկ տեսակ է, որը կենտրոնացած է արդյունաբերության վրա: Այն օգտագործում է սենսորներ և մեքենա-մեքենա հաղորդակցություն՝ արտադրության, լոգիստիկայի և էներգիայի արդյունաբերական գործընթացները օպտիմալացնելու համար: IIoT-ն առաջնահերթություն է տալիս անվտանգությանը և տվյալների համալիր կառավարմանը՝ բարելավելու արդյունավետությունը, արտադրողականությունը և անվտանգությունը արդյունաբերական միջավայրերում:

**IIoT և IoT-ի 5 հիմնական տարբերությունները**

**1. Շրջանակները և մասշտաբները**

IoT-ն և IIoT-ն ունեն հստակ շրջանակներ և մասշտաբներ: IoT-ն ներառում է ինտերնետին միացված ամենօրյա սարքեր, ինչպիսիք են սմարթֆոնները, կենցաղային տեխնիկան և կրելի սարքերը, որոնք ուղղված են առօրյա կյանքում հարմարավետության բարձրացմանը: Ընդհակառակը, IIoT-ը կենտրոնանում է արդյունաբերական հատվածի վրա՝ հեշտացնելով մեքենա-մեքենա լայնածավալ հաղորդակցությունը և ավտոմատացումը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արտադրությունը և լոգիստիկան՝ արդյունավետությունն ու անվտանգությունը բարելավելու համար:

**2. Բարդություն և ճշգրտություն**

Թեև IoT սարքերը կատարում են պարզ առաջադրանքներ, ինչպիսիք են սենյակի ջերմաստիճանը կարգավորելը, IIoT-ն ներառում է բարդ գործողություններ, որոնք պահանջում են բարձր ճշգրտություն: Օրինակ, արտադրության մեջ IIoT համակարգերը կարող են կարգավորել արտադրական գծի արագությունը՝ հիմնվելով իրական ժամանակի պահանջարկի վրա կամ հայտնաբերել մարդկանց համար աննկատելի արտադրանքի փոքր թերությունները, ինչը պահանջում է առաջադեմ տեխնոլոգիաներ:

**3. Միացում և փոխգործունակություն**

IoT սարքերը սովորաբար միանում են ստանդարտ ցանցերի միջոցով, ինչպիսիք են Wi-Fi-ը կամ Bluetooth-ը՝ ապահովելով անխափան փոխգործունակություն: Ի հակադրություն, IIoT-ն հենվում է մասնագիտացված արդյունաբերական արձանագրությունների վրա, ինչպիսիք են OPC UA-ն( Open Platform Communications Unified Architecture) տվյալների կայուն, բարձր արագությամբ և անվտանգ փոխանցման համար՝ բախվելով տարբեր մեքենաների պատճառով փոխգործունակության մարտահրավերներին:

**4. Անվտանգության արձանագրություններ**

Անվտանգության միջոցները IoT-ում կարող են ավելի քիչ խիստ լինել՝ IIoT-ի համեմատ ավելի քիչ զգայուն տվյալների հետ աշխատելու պատճառով: IIoT-ն առաջնահերթություն է տալիս անվտանգության խիստ արձանագրություններին, հաշվի առնելով կարևոր արդյունաբերական տվյալների և կառավարման համակարգերը, որոնք օգտագործում են առաջադեմ միջոցներ, ինչպիսիք են տվյալների գաղտնագրումը և ներխուժման հայտնաբերման համակարգերը:

**5. Ծրագրավորելիություն**

IoT սարքերը հաճախ գալիս են նախապես ծրագրավորված գործառույթներով, որոնք բավարարում են սպառողների ընդհանուր կարիքները՝ սահմանափակ հարմարեցմամբ: Ընդհակառակը, IIoT համակարգերը խիստ ծրագրավորվող և հարմարեցված են, հարմարվող են արդյունաբերության տարբեր պահանջներին, ունակ են կատարել բարդ առաջադրանքներ, ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և օգտագործել մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ՝ ընդլայնված ճկունության համար:

## 2.3 Հիմնական հասկացություններ և մարտահրավերներ 5G-IIoT ինտեգրման մեջ

**Հիմնական հասկացությունները 5G-IIoT ինտեգրման մեջ**

**1. Գերհուսալի ցածր հապաղումներով հաղորդակցություն (URLLC):**

URLLC-ը 5G ցանցերի հիմնական հատկանիշն է, որը թույլ է տալիս չափազանց ցածր ուշացում և բարձր հուսալիություն հաղորդակցություն, որը կարևոր է արդյունաբերական միջավայրերում իրական ժամանակում կիրառելու համար, ինչպիսիք են արդյունաբերական ավտոմատացումը, հեռակառավարումը և գործընթացի մոնիտորինգը:

**2. Զանգվածային մեքենայական տիպի հաղորդակցություն (mMTC):**

mMTC-ն թույլ է տալիս 5G ցանցերին աջակցել մեծ թվով միացված սարքերի, ինչը հնարավորություն է տալիս տեղակայել սենսորների, ակտուատորների և արդյունաբերական սարքավորումների խիտ ցանցերը IIoT հավելվածներում: Սա հեշտացնում է իրական ժամանակի մոնիտորինգը, տվյալների հավաքագրումը և արդյունաբերական գործընթացների և ակտիվների վերահսկումը:

3. **Ցանցի կտրում(Network Slicing).**

Ցանցի կտրումը հնարավորություն է տալիս ստեղծել վիրտուալացված, մեկուսացված ցանցի հատվածներ մեկ ֆիզիկական ենթակառուցվածքի շրջանակներում, որոնցից յուրաքանչյուրը հարմարեցված է հատուկ պահանջներին, ինչպիսիք են թողունակությունը, հապաղումը և հուսալիությունը: Սա թույլ է տալիս օպերատորներին արդյունավետորեն բաշխել ռեսուրսները և ապահովել հարմարեցված կապ տարբեր IIoT հավելվածների համար՝ տարբեր կարիքներով:

4.Եզրային հաշվարկ (Edge Computing):

Edge computing-ը մշակման և վերլուծության հնարավորություններն ավելի է մոտեցնում տվյալների ստեղծման կետին՝ նվազեցնելով հապաղումը և հնարավորություն տալով իրական ժամանակում որոշումներ կայացնել և վերահսկել IIoT հավելվածներում: Վերամշակելով տվյալները ցանցի եզրին, ավելի մոտ արդյունաբերական սարքերին և սենսորներին, եզրային հաշվարկը բարձրացնում է արձագանքման և արդյունավետությունը արդյունաբերական գործընթացներում:

**5. Անվտանգություն և գաղտնիություն.**

Անվտանգությունն ու գաղտնիությունը առաջնային են 5G-IIoT ինտեգրման մեջ՝ հաշվի առնելով արդյունաբերական տվյալների զգայուն բնույթը և անվտանգության խախտումների հնարավոր ազդեցությունը: Հիմնական հասկացությունները ներառում են անվտանգ նույնականացում, գաղտնագրում, մուտքի վերահսկում և անվտանգ սարքի կառավարում՝ ապահովելու IIoT տվյալների և համակարգերի գաղտնիությունը, ամբողջականությունը և հասանելիությունը:

**5G-IIoT ինտեգրման մարտահրավերները**

**1. Փոխգործունակություն.**

IIoT էկոհամակարգերում տարբեր սարքերի, արձանագրությունների և հարթակների միջև փոխգործունակության ապահովումը նշանակալի մարտահրավեր է: Հին համակարգերի ինտեգրումը ժամանակակից 5G ցանցերի և IIoT սարքերի հետ պահանջում է ստանդարտացված արձանագրություններ, միջերեսներ և տվյալների ձևաչափեր՝ անխափան հաղորդակցությունը և տվյալների փոխանակումը հեշտացնելու համար:

**2. Ցանցի ծածկույթ և հուսալիություն.**

Արդյունաբերական միջավայրերում ամենուրեք ցանցի ծածկույթի և բարձր հուսալիության հասնելը կարող է դժվար լինել այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են ազդանշանի էներգիայի թուլացումը և շրջակա միջավայրի պայմանները: Արդյունաբերական միջավայրերում 5G ենթակառուցվածքի, ներառյալ բազային կայանների և փոքր բջիջների տեղակայումը պահանջում է մանրակրկիտ պլանավորում և օպտիմիզացում՝ ապահովելու համապատասխան ծածկույթ և կատարում:

3**. Մասշտաբայնություն և ռեսուրսների կառավարում.**

5G ցանցերում մասշտաբայնության և ռեսուրսների բաշխման կառավարումը` IIoT-ի տեղակայման մեջ միացված սարքերի և հավելվածների աճող թվին աջակցելու համար բարդ խնդիր է: Ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, ներառյալ սպեկտրի տեղաբաշխումը, թողունակության ապահովումը և ցանցի կտրումը, կարևոր է IIoT հավելվածների բազմազան պահանջները բավարարելու համար՝ միաժամանակ օպտիմալացնելով ցանցի կատարումն ու արդյունավետությունը:

**4. Տվյալների կառավարում և վերլուծություն.**

IIoT սարքերի կողմից ստեղծված հսկայական տվյալների կառավարումը մարտահրավերներ են ստեղծում: Տվյալների արդյունավետ կառավարումը, պահպանումը, մշակումը և վերլուծությունը կարևոր են IioT սարքաորումներից տվյալներից արժեք ստանալու և արդյունաբերական գործընթացներում տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար:

**5. Կանոնակարգային համապատասխանություն.**

Տվյալների գաղտնիության, անվտանգության և բնապահպանական կանոնակարգերի հետ կապված կարգավորող պահանջներին և արդյունաբերության ստանդարտներին համապատասխանելը կարևոր նշանակություն ունի IIoT տեղակայման ժամանակ: Կանոնակարգերի հետ համապատասխանության ապահովումը, ինչպիսիք են GDPR-ը( General Data Protection Regulation ), HIPAA-ն (Health Insurance Portability and Accountability Act ) և ոլորտի հատուկ ստանդարտները, պահանջում են տվյալների կառավարման ամուր շրջանակներ, անվտանգության միջոցներ և լավագույն փորձի պահպանում:

## 2.4 5G-IIoT ինտեգրման հնարավորություններն ու առավելությունները

5G-ի ընկալումը բացառապես բջջային կապի ոլորտում անտեսում է դրա ավելի լայն ազդեցությունը: Սմարթֆոններից բացի, 5G-ը վճռորոշ դեր է խաղում Արդյունաբերություն 4.0-ում և Իրերի արդյունաբերական ինտերնետում (IIoT), որտեղ այն ուժեղացնում է կապը տարբեր սարքերի համար: Դրա ազդեցությունը տարածվում է արդյունաբերական և սպասարկման ոլորտների վրա՝ դրսևորվելով համալսարանական ցանցերում և լայնածավալ տեղակայումներով: Իր ցածր հապաղմամբ և բարձր թողունակությամբ՝ 5G-ը պատրաստվում է դառնալ ստանդարտ թվայնացման նախաձեռնություններում, ինչպիսիք են խելացի քաղաքները, գործարանները և շարժունակության լուծումները՝ ավելի ամրապնդելով իր կարևորությունը ավանդական բջջային կապից դուրս: IIoT-ի ներուժը բացահայտելու համար արտադրողներին անհրաժեշտ է հուսալի, անվտանգ և բարձր արագությամբ կապի ցանց, որը կարող է կառավարել սենսորային սարքերի կողմից ստեղծվող հսկայական տվյալները: IIoT լանդշաֆտում 5G-ը զբաղեցնում է այնպիսի դիրք, ինչպիսին Cloud տեխնոլոգիան էր մեկ տասնամյակ առաջ: Ճիշտ այնպես, ինչպես Cloud-ը փոխակերպեց տվյալների պահեստավորումն ու հասանելիությունը բիզնեսի համար, 5G-ը պատրաստ է հեղափոխել արտադրական գործառնությունները:

**Նվազեցված պարապուրդ:** 5G-ի բարձր արագությամբ, ցածր հապաղումամբ կապի շնորհիվ արտադրողները կարող են իրական ժամանակում վերահսկել մեքենաներն ու սարքավորումները՝ կանխելով պոտենցիալ խնդիրները՝ նախքան դրանց սրվելը: Այս ակտիվ մոտեցումը նվազեցնում է պարապուրդի ժամանակը և բարձրացնում ընդհանուր արտադրողականությունը:

**Արդյունավետության ձեռքբերումները շատ են:** Իրական ժամանակի տվյալները և պատկերացումները արտադրողներին հնարավորություն են տալիս օպտիմիզացնել գործընթացները և մատնանշել բարելավման ոլորտները: Նվազագույնի հասցնելով թափոնները, պարզեցնելով գործառնությունները և խթանելով ավելի լավ հաղորդակցությունը՝ արտադրողները կարող են բարձրացնել արդյունավետությունը և կրճատել ծախսերը:

**Գործառնական կայունությունը մեծանում է**: Գործընթացների օպտիմալացման միջոցով արտադրողները կարող են կրճատել էներգիայի սպառումը և արտանետումները՝ ամրապնդելով նրանց կայունության պրոֆիլը և նվազեցնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը: Քանի որ ավելի շատ արտադրողներ համապատասխանեցնում են իրենց գործունեությունը կայունության գլոբալ նպատակների հետ, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակները, 5G-ով միացված տվյալների հաշվետվության միջոցով մեքենաների աշխատանքի վրա ճշգրիտ վերահսկողություն ձեռք բերելը դառնում է ռազմավարական առավելություն:

## 2.5 Դեպքերի ուսումնասիրություն և օգտագործման դեպքեր

**1. Արտադրական արդյունաբերություն**

**1.1 Կանխատեսելի սպասարկում**

**Համառոտ նկարագիր.** Արտադրող ընկերությունն օգտագործում է 5G-ով միացված IIoT սենսորները, որոնք ներկառուցված են արտադրական մեքենաներում՝ իրական ժամանակում վերահսկելու սարքավորումների սարքինությունը:

**Իրականացում.** սենսորները հավաքում են տվյալներ ջերմաստիճանի, տատանումների և այլ հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ, որոնք փոխանցվում են 5G ցանցերի միջոցով ամպի վրա հիմնված վերլուծական հարթակներ:

**Առավելությունները.** Կանխատեսող սպասարկման ալգորիթմները վերլուծում են տվյալները՝ հայտնաբերելու անոմալիաները և կանխատեսելու սարքավորումների խափանումները նախքան դրանք տեղի ունենալը, նվազագույնի հասցնելով պարապուրդը, նվազեցնելով պահպանման ծախսերը և օպտիմալացնելով ակտիվների օգտագործումը:

**1․2. Խելացի գործարաններ**

**Համառոտ նկարագիր.** Գործարանն ընդունում է 5G-ով միացված IIoT լուծումներ՝ խելացի արտադրական միջավայր ստեղծելու համար:

**Իրականացում.** 5G ցանցերը միացնում են բազմաթիվ սենսորներ, ռոբոտներ և կառավարման համակարգեր գործարանի հատակով, ինչը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել, վերահսկել և օպտիմիզացնել արտադրական գործընթացները:

**Առավելությունները.** Բարելավված արդյունավետություն, ճկունություն և ճկունություն արտադրական գործառնություններում, այնպիսի առավելություններով, ինչպիսիք են ցիկլի ժամանակի կրճատումը, որակի ուժեղացված վերահսկողությունը և փոփոխվող արտադրության պահանջներին հարմարվողականության բարձրացումը:

**2. Տրանսպորտային արդյունաբերություն**

**2․1. Ինքնավար տրանսպորտային միջոցներ**

**Համառոտ նկարագիր**. Ավտոմոբիլային ընկերություն մշակում է ինքնավար մեքենաներ, որոնք սնուցվում են 5G կապով:

**Իրականացում.** 5G ցանցերը հնարավորություն են տալիս իրական ժամանակի հաղորդակցություն տրանսպորտային միջոցների, ենթակառուցվածքների և ամպի վրա հիմնված կառավարման համակարգերի միջև՝ հեշտացնելով այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են նավիգացիան, բախումներից խուսափելը և երթևեկության կառավարումը:

**Առավելությունները.** բարելավված անվտանգություն, արդյունավետություն և հարմարավետություն ճանապարհին, այնպիսի առավելություններով, ինչպիսիք են վթարների նվազեցումը, երթևեկության օպտիմալացված հոսքը և ուղևորների բարելավված փորձը:

**2․2. Նավատորմի կառավարում**

**Համառոտ նկարագիր.** Լոգիստիկ ընկերությունն օգտագործում է 5G-ով միացված IIoT լուծումներ՝ նավատորմի կառավարման գործառնությունները օպտիմալացնելու համար:

**Իրականացում.** 5G ցանցերը միացնում են տրանսպորտային միջոցները, բեռների բեռնարկղերը և լոգիստիկ հանգույցները՝ հնարավորություն տալով իրական ժամանակում հետևել, մոնիտորինգ և օպտիմալացնել բեռնափոխադրումների և առաքման ուղիները:

**Առավելությունները.** Բարելավված տեսանելիություն, արդյունավետություն և հուսալիություն լոգիստիկ գործառնություններում, այնպիսի առավելություններով, ինչպիսիք են տարանցման ժամանակի կրճատումը, վառելիքի ցածր սպառումը և մատակարարման շղթայի ուժեղացված ճկունությունը:

**3. Առողջապահության արդյունաբերություն**

**3.1. Հիվանդի հեռակառավարման մոնիտորինգ**

**Համառոտ նկարագիր.** Առողջապահության մատակարարը իրականացնում է 5G-ով միացված IIoT լուծումներ՝ հիվանդների հեռավոր մոնիտորինգի համար:

**Իրականացում․** բիոսենսորներով հագեցված կրելի սարքերը հավաքում են առողջական տվյալներ, ինչպիսիք են սրտի հաճախությունը, արյան ճնշումը և գլյուկոզայի մակարդակը, որը փոխանցվում է 5G ցանցերի միջոցով առողջապահական ծառայություններ մատուցողներին՝ իրական ժամանակում մոնիտորինգի և միջամտության համար։

**Առավելությունները.** հիվանդի արդյունքների բարելավում, առողջապահական ծախսերի կրճատում և առողջապահական ծառայությունների բարելավված հասանելիություն՝ օգուտներով, ինչպիսիք են առողջական խնդիրների վաղ հայտնաբերումը, ակտիվ միջամտությունները և հիվանդանոցային հետընդունումների կրճատումը:

**3.2. Հեռաբժշկություն**

**Համառոտ նկարագիր.** Հեռաբժշկության պլատֆորմը օգտագործում է 5G կապի հնարավորություն՝ հեռավար խորհրդատվությունների և բժշկական պրոցեդուրաների համար:

**Իրականացում.** 5G ցանցերն ապահովում են բարձր արագությամբ, ցածր ուշացման միացում իրական ժամանակում վիդեոկոնֆերանսների, բժշկական պատկերների և ախտորոշիչ ծառայությունների համար հիվանդների և բուժաշխատողների միջև:

**Առավելությունները.** Առողջապահական ծառայությունների հասանելիության բարձրացում, հիվանդների արդյունքների բարելավում և առողջապահական անհամամասնությունների նվազում՝ օգուտներով, ինչպիսիք են հեռահար ախտորոշումը, բուժումը և խորհրդատվությունը, հատկապես անբավարար կամ հեռավոր տարածքներում:

**4. Էներգետիկ արդյունաբերություն**

**4.1. Խելացի ցանցեր**

**Համառոտ նկարագիր.** Կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունն ընդունում է 5G-ով միացված IIoT լուծումներ՝ արդիականացնելու իր էլեկտրացանցային ենթակառուցվածքը:

**Իրականացում.** 5G ցանցերը միացնում են խելացի հաշվիչները, ենթակայանները և էլեկտրաէներգիայի արտադրության օբյեկտները՝ հնարավորություն տալով իրական ժամանակի մոնիտորինգ, վերահսկում և օպտիմալացում էներգիայի բաշխման և սպառման համար:

**Առավելությունները.** Ցանցի հուսալիության, արդյունավետության և ճկունության բարձրացում՝ օգուտներով, ինչպիսիք են կրճատված անջատումները, բարելավված էներգաարդյունավետությունը և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ուժեղացված ինտեգրումը:

**4.2. Ակտիվների կառավարում**

**Համառոտ նկարագիր.** Էներգետիկ ընկերությունն օգտագործում է 5G-ով միացված IIoT լուծումներ ակտիվների կառավարման և կանխատեսելի սպասարկման համար:

**Իրականացում.** 5G ցանցերը միացնում են սենսորները և մոնիտորինգի սարքերը, որոնք տեղադրված են կարևոր ենթակառուցվածքային ակտիվների վրա, ինչպիսիք են էլեկտրակայանները, խողովակաշարերը և հաղորդման գծերը, ինչը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակի մոնիտորինգ իրականացնել ակտիվների առողջության և կատարողականի վրա:

**Առավելությունները.** Ակտիվների հուսալիության, երկարակեցության և կատարողականի բարելավում, այնպիսի առավելություններով, ինչպիսիք են պարապուրդի կրճատումը, սպասարկման օպտիմիզացված գրաֆիկները և ուժեղացված անվտանգությունն ու համապատասխանությունը:

# 3. 5G-IIoT ինտեգրման տեխնիկական ասպեկտները

## 3.1 5G տեխնոլոգիայի հիմնական գործառույթները

Սկսեք քննարկելով 5G տեխնոլոգիայի հիմնական գործառույթները և ինչպես են դրանք հեշտացնում ինտեգրումը Իրերի արդյունաբերական ինտերնետին ( IIoT ): Նշեք հիմնական հատկանիշները, ինչպիսիք են.

- mmWave ընդդեմ Sub-6 GHz հաճախականությունների. Բացատրեք mmWave-ի և sub-6 GHz հաճախականությունների միջև եղած տարբերությունները , դրանց համապատասխան առավելություններն ու սահմանափակումները և դրանց համապատասխանությունը արդյունաբերական միջավայրերում տարբեր օգտագործման դեպքերի համար:

- Ցանցի կտրատում. Քննարկեք ցանցի կտրման հայեցակարգը և այն, թե ինչպես է այն հնարավորություն տալիս ստեղծել վիրտուալացված, մեկուսացված ցանցի հատվածներ, որոնք հարմարեցված են IIoT-ի հատուկ հավելվածներին և պահանջներին:

- Edge Computing. ուսումնասիրեք եզրային հաշվարկների ինտեգրումը 5G ցանցերի հետ և ինչպես է այն հնարավորություն տալիս իրական ժամանակում մշակել, վերլուծել և որոշումներ կայացնել ցանցի եզրին, նվազեցնելով ուշացումը և բարձրացնելով արձագանքման հնարավորությունը IIoT հավելվածների համար:

## 3.2 Տեխնիկական նկատառումներ 5G-IIoT ինտեգրման համար

Ավելի խորը ուսումնասիրեք 5G ցանցերը IIoT-ի հետ ինտեգրելու տեխնիկական նկատառումները , ներառյալ՝

- Անվտանգության արձանագրություններ. Քննարկեք անվտանգության կարևորությունը IIoT տեղակայման մեջ և ուսումնասիրեք անվտանգության արձանագրություններն ու մեխանիզմները՝ ապահովելու տվյալների գաղտնիությունը, ամբողջականությունը և իսկությունը 5G-ով միացված IIoT համակարգերում:

IIoT էկոհամակարգերում տարասեռ սարքերի, սենսորների և հարթակների միջև անխափան հաղորդակցության և ինտեգրման համար :

IIoT հավելվածների հուսալիությունը, հասանելիությունը և կատարումը 5G ցանցերում, հատկապես առաքելության կարևոր և հետաձգման նկատմամբ զգայուն օգտագործման դեպքերի համար:

## 3.3 Ցանցի ճարտարապետության և տեղակայման նկատառումներ

Քննարկեք ցանցի ճարտարապետությունը և տեղակայման նկատառումները 5G-ով միացված IIoT տեղակայումների համար, ներառյալ.

- Բջջային ենթակառուցվածք. Վերլուծեք 5G բազային կայանների, փոքր բջիջների և բաշխված ալեհավաքային համակարգերի (DAS) տեղակայումը` արդյունաբերական միջավայրերում IIoT հավելվածների համար ծածկույթ և հզորություն ապահովելու համար:

- Backhaul և Fronthaul Networks. Ուսումնասիրեք backhaul և fronthaul ցանցային ճարտարապետությունները՝ 5G բազային կայանները հիմնական ցանցերին և եզրային հաշվողական ռեսուրսներին միացնելու համար՝ ապահովելով տվյալների բարձր արագության փոխանցում և ցածր լատենտային հաղորդակցություն:

- Cloud and Edge Integration. Քննարկեք ամպային և ծայրամասային հաշվողական ռեսուրսների ինտեգրումը 5G ցանցերի հետ, և ինչպես է այն հնարավորություն տալիս IIoT տվյալների բաշխված մշակումն ու վերլուծությունը աջակցել իրական ժամանակում որոշումների կայացմանը և վերահսկմանը:

# 4. 5G-IIoT ինտեգրման մարտահրավերներն ու հնարավորությունները

## 4.1 Մարտահրավերներ

### 4.1.1 Ենթակառուցվածքային ներդրումներ.

- Քննարկեք զգալի ներդրումները, որոնք անհրաժեշտ են 5G ենթակառուցվածքի տեղակայման համար, որոնք կարող են աջակցել IIoT հավելվածներին, ներառյալ բազային կայանների կառուցումը, արդիականացման backhaul ցանցերը և ներդրման եզրային հաշվողական հնարավորությունները:

### 4.1.2 Փոխգործունակության խնդիրներ:

IIoT էկոհամակարգի տարբեր սարքերի, արձանագրությունների և հարթակների միջև անխափան փոխգործունակության ապահովման հետ կապված մարտահրավերները և քննարկեք ստանդարտացված արձանագրությունների և միջերեսների կարևորությունը:

### 4.1.3 Անվտանգության մտահոգություններ.

IIoT-ի տեղակայման հետ կապված անվտանգության խոցելիությունը և ռիսկերը , ներառյալ տվյալների խախտումները, չարտոնված մուտքը և չարամիտ ծրագրերի հարձակումները, և քննարկեք անվտանգության կայուն միջոցների կարևորությունը, ինչպիսիք են գաղտնագրումը, նույնականացումը և անվտանգ սարքի կառավարումը:

### 4.1.4 Տվյալների կառավարում և վերլուծություն:

- Բացահայտեք մարտահրավերները՝ կապված 5G-ով ապահովված IIoT սարքերի կողմից ստեղծված հսկայական քանակությամբ տվյալների կառավարման և վերլուծության հետ, ներառյալ պահեստավորումը, մշակումը և գործնական պատկերացումների արդյունահանումը, և քննարկեք առաջադեմ վերլուծական գործիքների և տեխնիկայի անհրաժեշտությունը:

### 4.1.5 Կարգավորման և Համապատասխանության հարցեր.

- Քննարկեք կարգավորող պահանջները և արդյունաբերության ստանդարտները՝ կապված տվյալների գաղտնիության, անվտանգության և բնապահպանական կանոնակարգերի հետ, և ուսումնասիրեք մարտահրավերները՝ կապված այնպիսի կանոնակարգերի, ինչպիսիք են GDPR-ը, HIPAA-ն և ոլորտի հատուկ ստանդարտներին համապատասխանությունն ապահովելու համար:

## 4.2 Հնարավորություններ

### 4.2.1 Բարելավված միացում:

- Բացահայտեք, թե ինչպես են 5G ցանցերն առաջարկում տվյալների ավելի բարձր արագություն, ավելի ցածր ուշացում և ավելի մեծ հզորություն՝ համեմատած նախորդ սերունդների հետ՝ թույլ տալով անխափան կապ և հաղորդակցություն IIoT հավելվածների համար արդյունաբերական միջավայրերում:

### 4.2.2 Իրական ժամանակում որոշումների կայացում.

- Քննարկեք, թե ինչպես են 5G ցանցերի ծայրահեղ ցածր հետաձգումը և բարձր հուսալիությունը հնարավորություն են տալիս իրական ժամանակում մոնիտորինգ, վերահսկում և որոշումներ կայացնել արդյունաբերական գործընթացներում՝ բարձրացնելով գործառնական արդյունավետությունն ու արձագանքողությունը:

### 4.2.3 Ընդլայնված ավտոմատացում:

- Վերլուծեք, թե ինչպես է 5G-ով միացված IIoT-ն նպաստում արդյունաբերական գործընթացների ավտոմատացման ավելի մեծ մակարդակներին՝ նվազեցնելով ձեռքի միջամտությունից կախվածությունը և բարելավելով արդյունավետությունն ու արտադրողականությունը:

### 

### 4.2.4 Նորարար օգտագործման դեպքեր:

- Բացահայտեք նորարարական օգտագործման դեպքերն ու հավելվածները, որոնք միացված են 5G-ով միացված IIoT- ով , ինչպիսիք են կանխատեսելի սպասարկումը, ինքնավար գործառնությունները, հեռակառավարման մոնիտորինգը և մատակարարման շղթայի օպտիմալացումը, և քննարկեք դրանց հնարավոր ազդեցությունը արդյունաբերական գործունեության վրա:

### 4.2.5 Ընդարձակություն և ճկունություն:

- Քննարկեք, թե ինչպես են 5G ցանցերը նախագծված՝ բավարարելու IIoT տեղակայման աճող պահանջները՝ աջակցելով միացված սարքերի և հավելվածների զանգվածային թվով տարբեր պահանջներով, և ընձեռելով ընդլայնելիություն և ճկունություն արդյունաբերական պարամետրերում:

# 5. 5G-միացված IIoT- ի դեպքերի ուսումնասիրություններ և կիրառություններ

## 5.1 Արտադրական արդյունաբերություն

### 5.1.1 Կանխատեսող սպասարկում:

- Բացահայտեք, թե ինչպես են արտադրողները օգտագործում 5G-ով միացված IIoT-ը կանխատեսելի սպասարկման համար՝ օգտագործելով մեքենաների մեջ ներկառուցված սենսորների իրական ժամանակի տվյալները՝ կանխատեսելու և կանխելու սարքավորումների խափանումները, նվազագույնի հասցնելու պարապուրդը և օպտիմալացնելու սպասարկման գրաֆիկները:

### 5.1.2 Խելացի գործարաններ:

- Քննարկեք խելացի գործարանների հայեցակարգը, որոնք սնուցվում են 5G-ով միացված IIoT- ով , որտեղ փոխկապակցված սարքերը, սենսորները և կառավարման համակարգերը հնարավորություն են տալիս անխափան հաղորդակցություն, իրական ժամանակի մոնիտորինգ և հարմարվողական արտադրական գործընթացներ՝ հանգեցնելով բարելավված արդյունավետության և արտադրողականության:

## 5.2 Տրանսպորտային արդյունաբերություն

### 5.2.1 Ինքնավար Տրանսպորտ :

- Վերլուծեք, թե ինչպես է 5G կապը հեշտացնում հաղորդակցությունը ինքնավար մեքենաների և ենթակառուցվածքների միջև՝ հնարավորություն տալով իրական ժամանակում նավիգացիան, բախումներից խուսափելը և երթևեկության կառավարումը և քննարկել ճանապարհային անվտանգության և երթևեկության արդյունավետության վրա հնարավոր ազդեցությունը:

### 5.2.2 Նավատորմի կառավարում:

- Քննարկեք, թե ինչպես է 5G-ով միացված IIoT-ն հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում հետևել և վերահսկել տրանսպորտային միջոցների և բեռնափոխադրումների ոլորտում տրանսպորտային ոլորտում, օպտիմալացնելով երթուղու պլանավորումը, բարելավելով վառելիքի արդյունավետությունը և ընդլայնելով լոգիստիկ գործողությունները:

## 5.3 Առողջապահության արդյունաբերություն

### 5.3.1 Հեռավոր հիվանդի մոնիտորինգ :

- Բացահայտեք, թե ինչպես են առողջապահական ծառայություններ մատուցողները օգտագործում 5G-ով միացված IIoT-ը հիվանդների հեռավոր մոնիտորինգի համար՝ օգտագործելով կրելի սարքեր և սենսորներ՝ իրական ժամանակում կենսական նշաններ և առողջական տվյալներ հավաքելու համար՝ հնարավորություն տալով առողջապահական պրոակտիվ միջամտություններին և բարելավելով հիվանդների արդյունքները:

### 5.3.2 Հեռաբժշկություն:

IIoT- ի դերը հեռաբժշկության կիրառությունները, ինչպիսիք են հեռահար խորհրդատվությունները, վիրտուալ կլինիկաները և վիրաբուժական պրոցեդուրաները, առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը բարելավելու և առողջապահական անհամամասնությունները նվազեցնելու գործում:

## 5.4 Էներգետիկ արդյունաբերություն

### 5.4.1 Խելացի ցանցեր:

- Վերլուծեք, թե ինչպես են կոմունալ ծառայությունները օգտագործում 5G-ով միացված IIoT-ը խելացի ցանցերի կիրառման համար, ինչպիսիք են էներգիայի արտադրության, բաշխման և սպառման իրական ժամանակի մոնիտորինգը, էներգաարդյունավետության օպտիմալացումը և ցանցի հուսալիությունն ու ճկունությունը:

### 5.4.2 Ակտիվների կառավարում:

- Քննարկեք, թե ինչպես են էներգետիկ ընկերությունները օգտագործում 5G-ով միացված IIoT ակտիվների կառավարման համար, հետևում են ենթակառուցվածքային ակտիվների վիճակին և կատարողականին, ինչպիսիք են էլեկտրակայանները, ենթակայանները և խողովակաշարերը, օպտիմալացնելով սպասարկման ժամանակացույցերը և երկարացնելով ակտիվների կյանքի ցիկլերը:

## 5.5 Ամփոփում և վերլուծություն

IIoT-ի դեպքերի ուսումնասիրություններից և կիրառություններից տարբեր ոլորտներում:

- Վերլուծեք ընդհանուր թեմաները, հաջողության գործոնները և մարտահրավերները, որոնց բախվում են 5G-ով ապահովված IIoT լուծումներ տեղակայող կազմակերպությունները և քննարկեք արդյունաբերական վերափոխման և նորարարության հետևանքները:

# 6. 5G-IIoT ինտեգրման ապագա ուղղություններն ու հետևանքները

## 6.1 Զարգացող տեխնոլոգիաներ և միտումներ

### 6.1.1 Եզրային հաշվարկ:

- Քննարկեք եզրային հաշվարկների աճող կարևորությունը 5G-ով միացված IIoT տեղակայումներում և ուսումնասիրեք զարգացող միտումները, ինչպիսիք են եզրային AI-ն և եզրային վերլուծությունը, որոնք հնարավորություն են տալիս իրական ժամանակում մշակել և վերլուծել տվյալների ցանցի եզրին, նվազեցնելով ուշացումը և բարձրացնելով արձագանքման հնարավորությունը:

### 6.1.2 AI և մեքենայական ուսուցում :

- Վերլուծեք AI-ի և մեքենայական ուսուցման դերը 5G-ով միացված IIoT հավելվածներում, ինչպիսիք են կանխատեսելի սպասարկումը, անոմալիաների հայտնաբերումը և օպտիմալացումը, և քննարկեք, թե ինչպես են այս տեխնոլոգիաները թույլ տալիս ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և օպտիմալացնել արդյունաբերական գործընթացներում:

## 6.2 Արդյունաբերական տրանսֆորմացիայի հետևանքները

### 6.2.1 Թվային փոխակերպում:

- Ուսումնասիրեք 5G-IIoT ինտեգրման ավելի լայն հետևանքները արդյունաբերական վերափոխման համար, ներառյալ դեպի թվայնացում, ավտոմատացում և արդյունաբերական գործընթացներում և գործառնություններում տվյալների վրա հիմնված որոշումների կայացման անցումը:

### 6.2.2 Բիզնես մոդելներ և արժեքային շղթաներ.

- Քննարկեք, թե ինչպես է 5G-ով միացված IIoT-ը վերափոխում ավանդական բիզնես մոդելները և արժեքային շղթաները այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արտադրությունը, տրանսպորտը և առողջապահությունը, և ուսումնասիրեք եկամուտների ստեղծման և արժեքի ստեղծման նոր հնարավորություններ:

## 6.3 Մարտահրավերներ և նկատառումներ

### 6.3.1 Կիբերանվտանգություն:

IIoT տեղակայման համատեքստում և քննարկեք կիբերանվտանգության ռիսկերն ու խոցելիությունները, ներառյալ սպառնալիքների հայտնաբերումը, կանխարգելումը և միջադեպերին արձագանքելու ռազմավարությունները:

### 6.3.2 Կարգավորող շրջանակներ.

- Քննարկեք կարգավորող շրջանակների և ստանդարտների անհրաժեշտությունը՝ կարգավորելու 5G-ով միացված IIoT-ի տեղակայումները, ապահովելով տվյալների գաղտնիության, անվտանգության և փոխգործունակության պահանջներին համապատասխանությունը, ինչպես նաև խրախուսելով վստահությունն ու վստահությունը այս տեխնոլոգիաների ընդունման նկատմամբ:

## 6.4 Էթիկական և սոցիալական հետևանքներ

### 6.4.1 Գաղտնիություն և տվյալների կառավարում:

- Ուսումնասիրեք էթիկական նկատառումները՝ կապված տվյալների հավաքագրման, օգտագործման և փոխանակման հետ 5G-ով միացված IIoT տեղակայումներում և քննարկեք գաղտնիության, թափանցիկության և հաշվետվողականության կարևորությունը տվյալների կառավարման շրջանակներում:

### 6.4.2 Ազդեցություն աշխատուժի վրա.

IIoT- ի հնարավոր ազդեցությունը աշխատուժի վրա, ներառյալ աշխատանքի դերերի, հմտությունների պահանջների և աշխատավայրի դինամիկայի փոփոխությունները և քննարկել աշխատուժի վերապատրաստման, վերապատրաստման և նոր տեխնոլոգիաներին հարմարվելու ռազմավարությունները:

## 6.5 Ամփոփում և եզրակացություն

- Ամփոփեք 5G-IIoT ինտեգրման հիմնական պատկերացումներն ու հետևանքները արդյունաբերական վերափոխման, տեխնոլոգիաների ընդունման և հասարակության ազդեցության համար:

IIoT-ի կողմից ներկայացված հնարավորությունների և մարտահրավերների մասին և առաջարկություններ տրամադրեք արդյունաբերական կազմակերպություններին, քաղաքականություն մշակողներին և հետազոտողներին՝ նավարկելու այս զարգացող լանդշաֆտը:

# 7. Եզրակացություն

## 7.1 Հիմնական բացահայտումների ամփոփում

Ամփոփեք թեզի հիմնական բացահայտումները և պատկերացումները՝ ընդգծելով յուրաքանչյուր բաժնում քննարկված հիմնական կետերը, ներառյալ.

- 5G ցանցերի և իրերի արդյունաբերական ինտերնետի ակնարկ ( IIoT ):

- 5G-IIoT ինտեգրման տեխնիկական ասպեկտները, մարտահրավերները և հնարավորությունները:

- 5G-ով միացված IIoT-ի դեպքերի ուսումնասիրություններ և կիրառություններ տարբեր ոլորտներում:

- Արդյունաբերական վերափոխման համար 5G-IIoT ինտեգրման ապագա ուղղություններն ու հետևանքները:

## 7.2 Ներդրումներ և նշանակություն

Քննարկեք թեզի ներդրումը 5G-IIoT ինտեգրման ոլորտում, ներառյալ.

- 5G ցանցերի ինտեգրման հետ կապված տեխնիկական ասպեկտների, մարտահրավերների և հնարավորությունների ըմբռնումը IIoT- ի հետ :

IIoT-ի դեպքերի վերաբերյալ տարբեր ոլորտներում:

- 5G-IIoT ինտեգրման ապագա ուղղությունների և հետևանքների բացահայտում արդյունաբերական վերափոխման, տեխնոլոգիաների ընդունման և հասարակության վրա ազդեցության համար:

## 7.3 Առաջարկություններ

Տրամադրել առաջարկություններ արդյունաբերական կազմակերպություններին, քաղաքականություն մշակողներին և հետազոտողներին՝ հիմնվելով թեզի արդյունքների և պատկերացումների վրա, ներառյալ.

- 5G-IIoT ինտեգրման հետ կապված մարտահրավերների հաղթահարման և հնարավորությունների հաղթահարման ռազմավարություններ:

Արդյունաբերական միջավայրում 5G-ով ապահովված IIoT համակարգերի տեղակայման և շահագործման լավագույն փորձը :

- Հետագա հետազոտությունների և հետախուզման ոլորտներ՝ 5G-IIoT ինտեգրման ոլորտը առաջ մղելու և մնացած բացերն ու մարտահրավերները լուծելու համար:

## 7.4 Եզրակացություն

**Եզրակացություն**

IIoT-ի զարգացման ժամանակացույցը բնութագրվում է նորարարության և ստանդարտացման շարունակական ցիկլով, որը պայմանավորված է տեխնոլոգիական առաջընթացի անողոք տեմպերով: Լարային ցանցերի վաղ օրերից մինչև նոր սերնդի կապի ստանդարտների սկիզբը, յուրաքանչյուր կարևոր իրադարձություն առաջ է մղել IIoT-ն՝ բացելով արդյունաբերական միջավայրերում ավտոմատացման, արդյունավետության և տվյալների վրա հիմնված որոշումների կայացման նոր հնարավորություններ: Մինչ IIoT-ի ճանապարհորդությունը շարունակվում է, կազմակերպությունները պետք է ընդունեն այս առաջընթացները՝ միաժամանակ անդրադառնալով անվտանգության և փոխգործունակության մարտահրավերներին՝ միացված տեխնոլոգիայի փոխակերպող ներուժը լիովին իրացնելու համար:

Ավարտեք թեզը` կրկնելով 5G-IIoT ինտեգրման կարևորությունը արդյունաբերական վերափոխման և նորարարության համար և ընդգծելով հնարավոր օգուտներն ու մարտահրավերները, որոնք կապված են արդյունաբերական միջավայրում 5G-ով միացված IIoT համակարգերի տեղակայման և շահագործման հետ: Մտածեք 5G-IIoT ինտեգրման ավելի լայն հետևանքների և սոցիալական ազդեցության մասին և լավատեսություն արտահայտեք Արդյունաբերություն 4.0-ի դարաշրջանում կապված արդյունաբերությունների ապագայի համար:

# **Օգտագործված գրականության ցանկ**

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | H. Kadia, “TeckNexus,” 16 March 2024. [Առցանց]. Available: https://tecknexus.com/5g-network/5g-networks-know-about-5g. |
| [2] | A. H. R. P. S. S. R. R. S. Mohd Javaid \*, “Upgrading the manufacturing sector via applications of Industrial Internet of Things (IIoT),” *Sensors International,* p. 17, September 2021. |
| [3] | Rajiv, “RF Page,” 4 July 2023 . [Առցանց]. Available: https://www.rfpage.com/evolution-of-wireless-technologies-1g-to-5g-in-mobile-communication/. |